УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

муниципального образования

Руднянский район

Смоленской области

от 24.10.2017 N 401

**1. СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ**

**(ИНФОРМАЦИОННЫХ) КОНСТРУКЦИЙ**

**НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**РУДНЯНСКИЙ РАЙОН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ПЕРЕЧЕНЬ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕСТ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИХ РЕКЛАМНЫХ (ИНФОРМАЦИОННЫХ) КОНСТРУКЦИЙ** | | | |
| **№**  **п/п** | **Место установки** | **Тип конструкции** | **Площадь информационного поля** |
| **1** | г. Рудня  (на въезде со стороны  г. Смоленска в районе  кольцевой) | Двусторонняя щитовая установка большого формата | 3,0 м Х 6,0 м Х 2  S = 36,0 кв.м |
| **2** | г. Рудня, ул. Киреева  (на въезде со стороны  г. Смоленска в районе  АЗС № 49) | Двусторонняя щитовая установка большого формата | 3,0 м Х 6,0 м Х 2  S = 36,0 кв.м |
| **3** | г. Рудня,  ул. Набережная  (возле моста через  р. Малая Березина) | Двусторонняя щитовая установка малого формата | 1,3 м Х 2,5 м Х 2  S = 3,25 кв.м |
| **4** | г. Рудня, ул. Киреева  (на въезде со стороны  г. Витебска в районе д. 29 по ул. Мелиораторов) | Двусторонняя щитовая установка большого формата | 3,0 м Х 6,0 м Х 2  S = 36,0 кв.м |
| **5** | г. Рудня, ул. Киреева  (возле кафе «777») | Двусторонняя щитовая установка большого формата | 3,0 м Х 6,0 м Х 2  S = 36,0 кв.м |
| **6** | г. Рудня, ул. 19 Гвардейской стрелковой дивизии, 35 а | Двусторонняя щитовая установка большого формата | 3,0 м Х 6,0 м Х 2  S = 36,0 кв.м |
| **ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕСТ РАЗМЕЩЕНИЯ**  **ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИХ РЕКЛАМНЫХ (ИНФОРМАЦИОННЫХ) КОНСТРУКЦИЙ** | | | |
| **7** | г. Рудня, ул. Киреева  (в районе поворота на  ул. Комсомольскую) | Щитовая установка  среднего формата | Площадь одной стороны  от 4,5 кв.м до 12,0 кв.м |
| **8** | г. Рудня, ул. Киреева  (в районе СШ № 2) | Щитовая установка  среднего формата | Площадь одной стороны  от 4,5 кв.м до 12,0 кв.м |
| **9** | г. Рудня, ул. Киреева  (около поворота на пер.  8-го Съезда Советов) | Щитовая установка  среднего формата | Площадь одной стороны  от 4,5 кв.м до 12,0 кв.м |
| **10** | г. Рудня, ул. Киреева  (возле д. 146) | Щитовая установка  среднего формата | Площадь одной стороны  от 4,5 кв.м до 12,0 кв.м |
| **11** | г. Рудня, ул. Киреева  (в районе д. 193) | Щитовая установка  среднего формата | Площадь одной стороны  от 4,5 кв.м до 12,0 кв.м |
| **12** | г. Рудня, ул. Киреева  ( в районе АЗС № 75) | Щитовая установка  большого формата  Щитовая установка  среднего формата | Площадь одной стороны  18,0 кв.м и более  Площадь одной стороны  от 4,5 кв.м до 12,0 кв.м |
| **13** | г. Рудня,  ул. 14 лет Октября  (на повороте) | Щитовая установка  среднего формата | Площадь одной стороны  от 4,5 кв.м до 12,0 кв.м |
| **14** | г. Рудня, ул. Вокзальная  (около здания межрайбазы) | Щитовая установка  среднего формата | Площадь одной стороны  от 4,5 кв.м до 12,0 кв.м |
| **15** | г. Рудня, ул. Вокзальная  (в районе ж/д вокзала) | Щитовая установка  среднего формата | Площадь одной стороны  от 4,5 кв.м до 12,0 кв.м |
| **16** | г. Рудня, ул. Вокзальная  (поворот на нефтебазу) | Щитовая установка  среднего формата | Площадь одной стороны  от 4,5 кв.м до 12,0 кв.м |
| **17** | г. Рудня, ул. Западная  (в районе поворота  на пер. Садовый) | Щитовая установка  среднего формата | Площадь одной стороны  от 4,5 кв.м до 12,0 кв.м |
| **18** | г. Рудня, ул. Западная  (возле предприятия «Северина-групп») | Щитовая установка  среднего формата | Площадь одной стороны  от 4,5 кв.м до 12,0 кв.м |
| **19** | г. Рудня,  пос. Молкомбината  (возле здания бывшего магазина) | Щитовая установка  малого формата  Щитовая установка  среднего формата | Площадь одной стороны  менее 4,5 кв.м  Площадь одной стороны  от 4,5 кв.м до 12,0 кв.м |
| **20** | г. Рудня, пер. Ленинский  (в районе предприятия «Бородино-2006») | Щитовая установка  среднего формата | Площадь одной стороны  от 4,5 кв.м до 12,0 кв.м |
| **21** | Руднянский р-н,  пос. Голынки, ул. Мира (на въезде в поселок) | Щитовая установка  среднего формата | Площадь одной стороны  от 4,5 кв.м до 12,0 кв.м |
| **22** | Руднянский р-н,  пос. Голынки, ул. Мира  (по правую сторону ДИПИ) | Щитовая установка  среднего формата | Площадь одной стороны  от 4,5 кв.м до 12,0 кв.м |
| **23** | Руднянский р-н,  пос. Голынки,  ул. Коммунистическая (между домами 13 и 14) | Щитовая установка  среднего формата | Площадь одной стороны  от 4,5 кв.м до 12,0 кв.м |
| **24** | Руднянский р-н,  пос. Голынки,  ул. Коммунистическая (между домами 4 и 6) | Щитовая установка  среднего формата | Площадь одной стороны  от 4,5 кв.м до 12,0 кв.м |

**2. ДИЗАЙН-ПРОЕКТ РЕКЛАМНЫХ (ИНФОРМАЦИОННЫХ)**

**КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**РУДНЯНСКИЙ РАЙОН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

Дизайн-проект рекламных (информационных) конструкций для установки и эксплуатации на территории муниципального образования Руднянский район Смоленской области должен соответствовать утвержденному типоразмерному ряду конструкций согласно [Порядку](consultantplus://offline/ref=1254C3AFE08756619D1AC13E486626FA451945655AD67F2F4F433C3CB6E64422050351A4CF2B08F7FCC246xBXBM) выдачи разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального образования Руднянский район Смоленской области.

**Рекламные (информационные) конструкции большого формата**

**с площадью одной стороны 18 кв. м и более**

* Отдельно стоящие рекламные (информационные) конструкции состоят из фундамента, каркаса, опоры и информационного поля.
* Основные характеристики конструкции:

- размер информационного поля: 3 м x 6 м, 3 м x 12 м, 5 м x 15 м;

- конструкция выполняется, как правило, в двустороннем варианте;

- конструкция, выполненная в одностороннем варианте, должна иметь декоративно оформленную обратную сторону;

- фундамент конструкции не должен выступать над уровнем дорожного покрытия;

- конструкция может иметь внутреннюю или внешнюю подсветку рекламно-информационного поля;


- конструкция, имеющая подсветку, должна быть оборудована системой аварийного отключения от сети электропитания и соответствовать требованиям пожарной безопасности;


- конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые соединения, элементы опор, технологические косынки и т.п.) должны быть закрыты декоративными элементами;

- конструкция должна иметь маркировку с указанием рекламо-распространителя и номера его телефона.

**Рекламные (информационные) конструкции большого формата**


(суперборды, суперсайты, щиты)




****

**Конструкции большого формата 3 м х 6 м**

****

****

**Конструкции большого формата 3 м х 12 м**

****

**Конструкции большого формата 5 м х 15 м**

**Рекламные (информационные) конструкции среднего формата**

**с площадью одной стороны от 4,5 кв. м до 12 кв. м**

* Отдельно стоящие рекламные (информационные) конструкции состоят из фундамента, каркаса, опоры и информационного поля.
* Основные характеристики конструкции:

- размер информационного поля: 2 м x 4 м, 2,5 м x 3,7 м, 3 м x 4 м;

- конструкция имеет одну или две поверхности для размещения рекламы и информации;

- конструкция, выполненная в одностороннем варианте, должна иметь декоративно оформленную обратную сторону;

- фундамент конструкции не должен выступать над уровнем дорожного покрытия;

- конструкция может иметь внутреннюю подсветку рекламно-информационного поля;


- конструкция, имеющая подсветку, должна быть оборудована системой аварийного отключения от сети электропитания и соответствовать требованиям пожарной безопасности;

- конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые соединения, элементы опор, технологические косынки и т.п.) должны быть закрыты декоративными элементами;


- конструкция должна иметь маркировку с указанием рекламо-распространителя и номера его телефона.

**Рекламные (информационные) конструкции среднего формата**

(сити-борды, щиты)



**Конструкция среднего формата 3 м х 4 м**

****

**Конструкция среднего формата 2,5 м х 3,7 м**

**Рекламные (информационные) конструкции малого формата**

**с площадью одной стороны менее 4,5 кв. м** (сити-форматы, щиты)

* Отдельно стоящие рекламные (информационные) конструкции состоят из фундамента, каркаса, опоры и информационного поля.
* Основные характеристики конструкции:

- размер информационного поля: 1,5 м x 3 м, 1,2 м x 1,8 м, 1,1 м x 0,8 м;

- конструкция имеет одну или две поверхности для размещения рекламы и информации;

- конструкция, выполненная в одностороннем варианте, должна иметь декоративно оформленную обратную сторону;

- фундамент конструкции не должен выступать над уровнем дорожного покрытия;

- конструкция может иметь внутреннюю подсветку рекламно-информационного поля;

- конструкция, имеющая подсветку, должна быть оборудована системой аварийного отключения от сети электропитания и соответствовать требованиям пожарной безопасности;

- конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые соединения, элементы опор, технологические косынки и т.п.) должны быть закрыты декоративными элементами;

- конструкция должна иметь маркировку с указанием рекламо-распространителя и номера его телефона.

Установка и эксплуатация рекламных (информационных) конструкций, не обозначенных в схеме размещения рекламных и информационных конструкций на территории муниципального образования Руднянский район Смоленской области, осуществляется в соответствии с требованиями [Порядка](consultantplus://offline/ref=1254C3AFE08756619D1AC13E486626FA451945655AD67F2F4F433C3CB6E64422050351A4CF2B08F7FCC246xBXBM) выдачи разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального образования Руднянский район Смоленской области.